**中国第一历史档案馆通用办公家具采购需求**

**（第一包）**

**2019年7月**

**一、总体要求**

1. 本部分内容是根据本项目实际情况制定的。

1. 投标人必须仔细阅读本部分的全部条款。对本部分中存在的任何疑问、遗漏或相互矛盾之处，或是对于相关要求不清楚，认为存在歧视、限制的情况，投标人可以向采购中心寻求书面澄清。

3. 本部分所列明的工艺、材料和设备的标准以及参照的品牌或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人在投标中可以选用替代标准，品牌或分类号，但这些替代应当等于或优于文件技术要求。

4. 履约保证金：中标供应商应在与采购人签订合同后**7**天内，向采购人提供相当于合同总价百分之**五**（**5** %）的履约保证金。采购人验收签发最终验收书1 年后，中标供应商向采购人提出申请后30 天内，采购人向中标供应商退还履约保证金（不计利息）。

1. 备品备件要求：提供验收合格后**36**个月内正常使用所需的备品备件。

6. 质量保证期：采购人签发最终验收合格证书之日起至**60**月止，上述期限内，货物出现质量问题，中标供应商应当提供免费维修、更换服务。

7. 反应时间：中标供应商应在收到采购人通知后**48**小时内，将出现质量问题的货物免费维修或更换完毕。

1. 付款方式：

（1）合同生效后7 天内，甲方向乙方支付合同总金额的60%；

（2）乙方将合同货物全部运抵交货地点由甲方对货物外观、数量进行现场验收、签署现场验收证书后7天内，甲方向乙方支付合同总金额的40%。

乙方按甲方要求出具银行保函或履约保证金。

**二、技术标准**

1. 所有家具产品适用中华人民共和国现行有效的国家规范、规程和标准。对于涉及新技术、新工艺和新材料的产品，其使用说明或操作说明等内容，或适用国外同类标准的内容。

2.企业需要提供所用原材料及五金件的品牌明细表。

3. 本批次家具采购的原材料、过程及成品的检验均有检验机构介入，对企业进行抽样检验，检验费用包含在企业投标价格中并由企业承担。

4. 本批次产品涉及的所有人造板甲醛释放量应符合GB18580-2017;水性漆有害物质应符合GB 24410-2009；胶黏剂有害物质应符合GB18583-2008。

5. 本次采购的成品家具除满足技术要求以外，还应符合以下标准的要求：

GB/T 3324-2017 木家具通用技术条件

QB/T 2384-2010 木制写字桌

QB/T 2530-2011 木制柜

QB/T 2280-2016 办公家具 办公椅

QB/T 1952.1-2012软体家具 沙发

[QB/T 4455-2013t](http://www.baidu.com/link?url=RgxJdM5cbkaRxyCDEB_vbYlziKFXjk2b2rJixCHywhec4e1mnrzET02nUYuxb7WPjHiyfCgx1gs4dbBLrBP8ta" \t "_blank)衣帽架

[QB/T 4458-2013 折叠椅](http://www.baidu.com/link?url=kPhsdlMQz0eGh-z8fzgIHgVGEOFTjocwda9rK25cNOMXJ6gN71yydouDfJTMXTrGD1wf66JJt6qZFcbzryyGH_" \t "_blank)

GB/T35607-2017 绿色产品评价 家具

**三、技术要求**

### 1 .技术要求表格

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **示意图片（供参考）** | **规格（W\*D\*H）** | **单位** | **数量** | **技术要求** |
| **木制家具** | | | | | | |
| 1 | 办公桌1 |  | 主台2200\*1100\*760 副台1400\*550\*660 | 套 | 5 | 办公桌构成：主台、副台、三屉活动推柜。  基材：采用优质人造板，甲醛释放量≤0.070mg/m³。  饰面材料：双面贴优质0.6mm厚胡桃木皮饰面；人造板件全部双饰面，走线孔内缘封闭处理；桌面≥8mm厚楸木实木封边，木材含水率8%～12%，采用先封边后饰面工艺。  油漆：优质环保水性漆涂饰，硬度≥2H。  胶粘剂：采用优质环保胶粘剂。  五金件：优质五金配件、阻尼铰链、阻尼三节静音滑轨、锁具。  结构性能描述：台面上配活动超纤皮手写板，配副桌、三屉活动推柜，主副桌等高，副桌两侧上部为小抽屉，下部为单开门，门内设活动搁板一块，背板设散热孔，中部设键盘托；主桌有强弱电走线功能，并在主桌配备拉丝不锈钢多媒体线盒，弧形桌面，前挡板落地，有造型，配优质尼龙脚垫。 |
| 2 | 办公桌2 |  | 主台1800\*1000\*760 副台1200\*500\*660 | 套 | 14 | 办公桌构成：主台、副台、三屉活动推柜。  基材：采用优质人造板，甲醛释放量≤0.070mg/m³。  饰面材料：双面贴优质0.6mm厚胡桃木皮饰面；人造板件全部双饰面，走线孔内缘封闭处理；桌面≥8mm厚楸木实木封边，木材含水率8%～12%，采用先封边后饰面工艺。  油漆：优质环保水性漆涂饰，硬度≥2H。  胶粘剂：采用优质环保胶粘剂。  五金件：优质五金配件、阻尼铰链、阻尼三节静音滑轨、锁具。  结构性能描述：台面上配活动超纤皮手写板，配副桌、三屉活动推柜，主副桌等高，副桌两侧上部为小抽屉，下部为单开门，门内设活动搁板一块，背板设散热孔，中部设键盘托；主桌有强弱电走线功能，并在主桌配备拉丝不锈钢多媒体线盒，弧形桌面，前挡板落地，有造型，配优质尼龙脚垫。 |
| 3 | 办公椅1 |  | 常规、高背、带扶手 | 个 | 4 | 优质一级牛皮覆面，牛皮厚≥1.5mm；内衬高回弹PU泡棉，座密度≥40kg/m³，背密度≥25kg/m³，回弹性能≥40%，衬板采用 E1级弯曲木胶合板，厚度≥12mm。前置式底盘机构，具备倾仰无级锁定功能。最低座面高≤440mm；优质钢架五星脚，楸木盖板；楸木扶手，配牛皮扶手盖板，木材含水率8%～12%，优质环保水性漆双面涂饰，硬度≥2H，优质气压棒，行程≥80mm，优质PU脚轮。 |
| 4 | 办公椅2 |  | 常规、中背、带扶手 | 个 | 14 | 优质一级牛皮覆面，牛皮厚≥1.5mm；内衬高回弹PU泡棉，座密度≥40kg/m³，背密度≥25kg/m³，回弹性能≥40%，衬板采用 E1级弯曲木胶合板，厚度≥12mm。前置式底盘机构，具备倾仰无级锁定功能。最低座面高≤440mm；优质金属五星脚，楸木盖板；楸木扶手，配牛皮扶手盖板，木材含水率8%～12%，优质环保水性漆双面涂饰，硬度≥2H，优质气压棒，行程≥80mm，优质PU脚轮。 |
| 5 | 办公椅3 |  | 常规、中背、带扶手 | 个 | 170 | 优质痳绒覆面；内衬高回弹PU泡棉，座密度≥40kg/m³，背密度≥25kg/m³，回弹性能≥40%，衬板采用 E1级弯曲木胶合板，厚度≥12mm。前置式底盘机构，具备倾仰无级锁定功能。最低座面高≤440mm；优质金属五星脚；优质气压棒，行程≥80mm，优质PU脚轮。 |
| 6 | 书 柜1 |  | 900\*400\*2100  上玻下板 | 组 | 22 | 基材：采用优质人造板，甲醛释放量≤0.070mg/m³。  饰面材料：双面贴优质0.6mm厚胡桃木皮饰面；  油漆：优质环保水性漆涂饰，硬度≥2H。  胶粘剂：采用优质环保胶粘剂。  五金件：优质五金配件、阻尼铰链、锁具、配优质尼龙脚垫。  结构性能描述：上部为木框玻璃对开门，内设两块活动搁板，下部为木质对开门，内设一块活动搁板。搁板厚25mm，后背板厚≥16mm。 |
| 7 | 文件柜1 |  | 900\*400\*2100  上玻下板 | 组 | 18 | 基材：采用优质人造板，甲醛释放量≤0.070mg/m³。  饰面材料：双面贴优质0.6mm厚胡桃木皮饰面；  油漆：优质环保水性漆涂饰，硬度≥2H。  胶粘剂：采用优质环保胶粘剂。  五金件：优质五金配件、阻尼铰链、锁具、配优质尼龙脚垫。  结构性能描述：上下门均为对开门，带锁，搁板厚25mm，后背板厚≥16mm。上门内设二块可调搁板，下门内设一块可调搁板。 |
| 8 | 更衣柜1 |  | 900\*600\*2100 | 组 | 18 | 基材：采用优质人造板，甲醛释放量≤0.070mg/m³。  饰面材料：双面贴优质0.6mm厚胡桃木皮饰面；  油漆：优质环保水性漆涂饰，硬度≥2H。  胶粘剂：采用优质环保胶粘剂。  五金件：优质五金配件、阻尼铰链、锁具、配优质尼龙脚垫。  结构性能描述：通体对开门，带锁，内有两块固定搁板，背板厚≥16mm。两门内均配衣帽钩，半身镜，横向不锈钢挂衣杆，挂衣空间高≥1400mm。 |
| 10 | 三人沙发1 |  | 常规、中背、带扶手 | 个 | 4 | 优质一级牛皮覆面，牛皮厚≥1.5mm，出木结构；靠背带填腰；内部实木主框架，四面刨光，木材含水率8%～12%，弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫。采用优质环保、高回弹PU泡棉，座密度≥35kg/m³，背密度≥25kg/m³，无苯胶粘剂粘结；所有内部填充物清洁无异味。优质环保水性漆涂饰，硬度≥2H，配优质尼龙脚垫。 |
| 11 | 单人沙发1 |  | 常规、中背、带扶手 | 个 | 8 | 优质一级牛皮覆面，牛皮厚≥1.5mm，出木结构；靠背带填腰；内部实木主框架，四面刨光，木材含水率8%～12%，弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫。采用优质环保、高回弹PU泡棉，座密度≥35kg/m³，背密度≥25kg/m³，无苯胶粘剂粘结；所有内部填充物清洁无异味。优质环保水性漆涂饰，硬度≥2H，配优质尼龙脚垫。 |
| 12 | 三人沙发（两用）2 |  | 中背、带扶手（扶手可折叠） | 个 | 14 | 优质痳绒覆面，满包结构，扶手可放平，折叠方便，安全、舒适，连接部分采用优质五金件，所有螺栓配止退螺母；靠背带填腰；内部实木主框架，四面刨光，木材含水率8%～12%，弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫。采用优质环保、高回弹PU泡棉，座密度≥35kg/m³，背密度≥25kg/m³，无苯胶粘剂粘结；所有内部填充物清洁无异味。配优质尼龙脚垫。 |
| 13 | 茶 几1 | LM-J725A（81页） | 1200\*600\*450 | 个 | 4 | 基材：楸木实木几架，榫卯结构。木材含水率8%—12%，几面采用优质人造板，甲醛释放量≤0.070mg/m³。  饰面材料：双面贴一级天然胡桃木皮，木皮厚度≥0.6mm。  油漆：采用优质水性漆。  胶粘剂：采用优质环保胶粘剂。  五金件：采用优质五金配件，配优质尼龙脚垫。 |
| 14 | 茶 几2 |  | 700\*500\*高度低于沙发扶手30 | 个 | 14 | 基材：楸木实木几架，榫卯结构。木材含水率8%—12%，几面采用优质人造板，甲醛释放量≤0.070mg/m³。  饰面材料：双面贴一级天然胡桃木皮，木皮厚度≥0.6mm。  油漆：采用优质水性漆。  胶粘剂：采用优质环保胶粘剂。  五金件：采用优质五金配件，配优质尼龙脚垫。 |
| 15 | 茶水柜1 |  | 900\*420\*900 | 组 | 4 | 基材：优质人造板，甲醛释放量≤0.070mg/m³。  饰面材料：双面贴0.6mm厚A级胡桃木皮。  油漆：采用优质水性漆。  胶粘剂：采用优质环保胶粘剂。  五金件：采用优质五金配件，优质尼龙脚垫。  结构性能描述：三面带挡沿，挡沿高度≥80mm，柜面下二屉二门结构，门内设活动搁板一块，搁板厚25mm，背板厚≥16mm。 |
| 16 | 茶水柜2 |  | 900\*420\*900 | 组 | 44 | 基材：优质人造板，甲醛释放量≤0.070mg/m³。  饰面材料：双面贴0.6mm厚A级胡桃木皮。  油漆：采用优质水性漆。  胶粘剂：采用优质环保胶粘剂。  五金件：采用优质五金配件，优质尼龙脚垫。  结构性能描述：三面带挡沿，挡沿高度≥80mm，柜面下二屉二门结构，门内设活动搁板一块，搁板厚25mm，背板厚≥16mm。 |
| 17 | 桌前椅1 |  | 常规、中背、带扶手 | 把 | 4 | 优质一级牛皮覆面；内衬优质环保高回弹一次成形PU泡棉，座密度≥40kg/m³，背密度≥25kg/m³。优质气压棒，行程≥80mm，最低座面高≤440mm；优质铝合金压铸五星脚；优质PU脚轮。 |
| 18 | 桌前椅2 |  | 常规、中背、带扶手 | 把 | 14 | 采用楸木实木椅架，四腿四望四枨，榫卯结构，木材含水率8%—12%；椅座、背采用优质痳绒面料覆面，内衬高回弹PU泡棉，座密度≥40kg/m³，背密度≥25kg/m³，椅背半软包。采用优质水性漆，硬度≥2H。配优质尼龙脚垫。 |
| 19 | 三人沙发3 |  | 常规、中背、带扶手 | 个 | 15 | 优质一级牛皮覆面，牛皮厚≥1.5mm，出木结构；靠背带填腰；内部实木主框架，四面刨光，木材含水率8%～12%，弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫。采用优质环保、高回弹PU泡棉，座密度≥35kg/m³，背密度≥25kg/m³，无苯胶粘剂粘结；所有内部填充物清洁无异味。优质环保水性漆涂饰，硬度≥2H，配优质尼龙脚垫。 |
| 20 | 单人沙发2 |  | 常规、中背、带扶手 | 个 | 30 | 优质一级牛皮覆面，牛皮厚≥1.5mm，出木结构；靠背带填腰；内部实木主框架，四面刨光，木材含水率8%～12%，弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫。采用优质环保、高回弹PU泡棉，座密度≥35kg/m³，背密度≥25kg/m³，无苯胶粘剂粘结；所有内部填充物清洁无异味。优质环保水性漆涂饰，硬度≥2H，配优质尼龙脚垫。 |
| 21 | 茶 几3 | LM-J725A（81页） | 1200\*600\*450 | 个 | 15 | 基材：楸木实木几架，榫卯结构。木材含水率8%—12%，几面采用优质人造板，甲醛释放量≤0.070mg/m³。  饰面材料：双面贴一级天然胡桃木皮，木皮厚度≥0.6mm。  油漆：采用优质水性漆。  胶粘剂：采用优质环保胶粘剂。  五金件：采用优质五金配件，配优质尼龙脚垫。 |
| 22 | 茶 几4 |  | 700\*500\*高度低于沙发扶手30 | 个 | 15 | 基材：楸木实木几架，榫卯结构。木材含水率8%—12%，几面采用优质人造板，甲醛释放量≤0.070mg/m³。  饰面材料：双面贴一级天然胡桃木皮，木皮厚度≥0.6mm。  油漆：采用优质水性漆。  胶粘剂：采用优质环保胶粘剂。  五金件：采用优质五金配件，配优质尼龙脚垫。 |
| **注：一把钥匙可开本人所用办公桌、文件柜、书柜、更衣柜的全部锁具。** | | | | | | |
| **钢制家具** | | | | | | |
| 1 | 文件柜2 |  | 900\*400\*2250（含顶柜） | 组 | 170 | 优质一级冷轧钢板，厚度≥0.8mm，表面静电喷塑处理。上下部均为对开钢板门，上门内设二块可调搁板，下门内设一块可调搁板。搁板长边三折弯处理，中间设加强筋板。门内设加强筋板。优质锁具。配优质尼龙脚垫。配金属调节脚，每层均可竖放标准文件盒，薄边设计，配顶柜，顶柜高度400mm，顶柜与柜体固定连接。 |
| 2 | 书 柜2 |  | 上玻下钢平开门900\*400\*1850 | 组 | 170 | 优质一级冷轧钢板，厚度≥0.8mm，表面静电喷塑处理。上部为钢框玻璃对开门，内设二块可调搁板，下部为钢板对开门，内设一块可调搁板。搁板长边三折弯处理，中间设加强筋板。门内设加强筋板。优质锁具。配金属调节脚。 |
| 3 | 更衣柜2 |  | 600\*550\*1850 | 件 | 170 | 优质一级冷轧钢板，厚度大于等于0.8mm，表面静电喷塑处理。通体钢板门，内设二块固定搁板，配金属挂衣杆，门内侧设小镜子，配衣帽钩。带锁，设通风孔。门内设加强筋板。配优质尼龙脚垫。 |
| 4 | 保密柜 |  | 二节电子柜900\*400\*1850 | 件 | 30 | 优质一级冷轧钢板，厚度大于等于1.0mm，表面静电喷塑处理。上下双节组合，每节为钢板对开门，门内均设一块可调搁板，一块固定搁板，上节柜固定搁板下设一抽屉，下节柜固定搁板上设一抽屉。搁板长边三折弯处理，中间设加强筋板。门外设标签框。带优质电子密码锁具。双节柜之间设定位装置。配优质尼龙脚垫。 |
| **钢木制家具** | | | | | | |
| 1 | 工作位 |  | 1800\*1800\*760  屏风：1400H | 件 | 170 | L形台面，基材采用25mm厚E1级优质三聚氰胺双饰面刨花板，2mm厚优质PVC封边，带走线孔。优质五金配件。薄+厚款，屏风厚度30mm+60mm，钢制内框架厚度≥1.5mm，外框架采用氧化铝合金型材，厚度≥1.5mm，内部不允许使用人造板。屏风上部300mm采用条形磨砂钢化玻璃，中部0.8mm厚优质冷轧钢板，优质麻绒面料覆面，无苯胶粘剂粘接。桌面以下部分两面均为0.8mm厚优质冷轧钢板冲点喷塑处理，配金属调节脚。桌面上下屏风均带走线功能及强弱电插座，强弱电距离≥300mm。配钢制小衣柜、三屉推柜、钢制活动主机架、键盘托各一件，优质五金配件，三节静音滑轨，柜门配锁。 |
| **会议室家具** | | | | | | |
| 1 | 长条桌1 |  | 1400\*450\*760 | 张 | 16 | 基材：采用优质人造板，甲醛释放量≤0.070mg/m³。  饰面材料：双面贴优质0.6mm厚胡桃木皮饰面；人造板件全部双饰面，走线孔内缘封闭处理；桌面≥8mm厚楸木实木封边，木材含水率8%～12%，采用先封边后饰面工艺。  油漆：优质环保水性漆涂饰，硬度≥2H。  胶粘剂：采用优质环保胶粘剂。  结构性能描述：桌面上设挡笔沿，桌面下设桌斗。  五金件：优质五金配件。 |
| 2 | 会议椅1 |  | 常规、中背 | 把 | 45 | 椅架采用优质楸木实木，木材含水率8%～12%；四腿、四望、两枨，榫卯结构，配三角卡木；环保水性漆涂饰，硬度≥2H；优质一级牛皮覆面，牛皮厚≥1.5mm；内衬高回弹PU泡棉，座密度≥40kg/m³，背密度≥25kg/m³，椅背半软包，露木框架；配优质尼龙脚垫。 |
| 3 | 茶水柜3 |  | 900\*420\*900 | 个 | 14 | 基材：优质人造板，甲醛释放量≤0.070mg/m³。  饰面材料：双面贴0.6mm厚A级胡桃木皮。  油漆：采用优质水性漆。  胶粘剂：采用优质环保胶粘剂。  五金件：采用优质五金配件，优质尼龙脚垫。  结构性能描述：三面带挡沿，挡沿高度≥80mm，柜面下二屉二门结构，门内设活动搁板一块，搁板厚25mm，背板厚≥16mm。 |
| 4 | 单人沙发3 |  | 常规、中背、带扶手 | 个 | 22 | 优质一级牛皮覆面，牛皮厚≥1.5mm，出木结构；靠背带填腰；内部实木主框架，四面刨光，木材含水率8%～12%，弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫。采用优质环保、高回弹PU泡棉，座密度≥35kg/m³，背密度≥25kg/m³，无苯胶粘剂粘结；所有内部填充物清洁无异味。优质环保水性漆涂饰，硬度≥2H，配优质尼龙脚垫。 |
| 5 | 三人沙发4 |  | 常规、中背、带扶手 | 个 | 5 | 优质一级牛皮覆面，牛皮厚≥1.5mm，出木结构；靠背带填腰；内部实木主框架，四面刨光，木材含水率8%～12%，弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫。采用优质环保、高回弹PU泡棉，座密度≥35kg/m³，背密度≥25kg/m³，无苯胶粘剂粘结；所有内部填充物清洁无异味。优质环保水性漆涂饰，硬度≥2H，配优质尼龙脚垫。 |
| 6 | 衣架 |  | 1000\*450\*1850 | 组 | 6 | 采用优质楸木实木架体，榫卯结构，木材含水率8%～12%，环保水性漆涂饰，硬度≥2H。配单排不锈钢挂衣钩，下设实木挂衣杆；配优质尼龙脚垫。 |
| 7 | 文件柜3 |  | 900\*400\*2100  上玻下板 | 组 | 1 | 基材：采用优质人造板，甲醛释放量≤0.070mg/m³。  饰面材料：双面贴优质0.6mm厚胡桃木皮饰面；  油漆：优质环保水性漆涂饰，硬度≥2H。  胶粘剂：采用优质环保胶粘剂。  五金件：优质五金配件、阻尼铰链、锁具、配优质尼龙脚垫。  结构性能描述：上下门均为对开门，带锁，搁板厚25mm，后背板厚≥16mm。上门内设二块可调搁板，下门内设一块可调搁板。 |
| 8 | 沙发 |  | 常规、中背、带扶手 | 个 | 18 | 优质植绒面料覆面，出木结构；靠背带填腰；内部实木主框架，四面刨光，木材含水率8%～12%，弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫。采用优质环保、高回弹PU泡棉，座密度≥35kg/m³，背密度≥25kg/m³，无苯胶粘剂粘结；所有内部填充物清洁无异味。优质环保水性漆涂饰，硬度≥2H，配优质尼龙脚垫。 |
| 9 | 茶 几5 |  | 主宾700\*700\*低于沙发扶手高30mm  其余700\*500 | 个 | 23 | 基材：楸木实木几架，榫卯结构。木材含水率8%—12%，几面采用优质人造板，甲醛释放量≤0.070mg/m³。  饰面材料：双面贴一级天然胡桃木皮，木皮厚度≥0.6mm。  油漆：采用优质水性漆。  胶粘剂：采用优质环保胶粘剂。  五金件：采用优质五金配件，配优质尼龙脚垫。 |
| 10 | 长茶几 |  | 1200\*700\*450 | 个 | 1 | 基材：楸木实木几架，榫卯结构。木材含水率8%—12%，几面采用优质人造板，甲醛释放量≤0.070mg/m³。  饰面材料：双面贴一级天然胡桃木皮，木皮厚度≥0.6mm。  油漆：采用优质水性漆。  胶粘剂：采用优质环保胶粘剂。  五金件：采用优质五金配件，配优质尼龙脚垫。 |
| 11 | 屏风 |  | 2000\*1800 | 组 | 9 | 采用优质楸木实木架体，榫卯结构，木材含水率8%～12%，环保水性漆涂饰，硬度≥2H。采用优质五金配件，优质尼龙脚垫。 |
| 12 | 长条桌2 |  | 2400\*1400\*760 | 个 | 18 | 桌面选用E1级优质人造板，其他部位选用E1级优质刨花板，三聚氰胺双饰面，2mmPVC封边，优质钢管桌架，壁厚大于等于1.5mm，表面喷塑处理，金属调节脚。  结构性能描述：配拉丝不锈钢多媒体线盒，有麦克风接口和走线功能。 |
| 13 | 折叠椅 |  | 常规 | 把 | 196 | 优质PU革覆面；内衬高回弹PU泡棉，座密度≥40kg/m³，背密度≥25kg/m³，回弹性能≥40%。优质钢管折叠椅架,壁厚≥1.2mm，表面喷塑处理。内衬板采用优质E0级多层胶合板，厚度≥11mm，配优质止退尼龙套脚。 |
| 14 | 长条桌3 |  | 1200\*600\*450 | 个 | 48 | 桌面及前挡板采用E1级优质人造板。  饰面材料：双面贴0.6mm厚胡桃木皮。  桌板厚25mm。实木封边大于等于8mm。  优质环保水性漆涂饰，硬度≥2H。  金属桌架（壁厚大于等于1.5mm）、可折叠，带桌斗，金属表面喷塑处理，可锁定尼龙脚轮。线控桌面折叠。 |
| 15 | 主席台 |  | 1800\*600\*760 | 个 | 3 | 基材：采用优质人造板，甲醛释放量≤0.070mg/m³。  饰面材料：双面贴优质0.6mm厚胡桃木皮饰面；人造板件全部双饰面，走线孔内缘封闭处理；桌面≥8mm厚楸木实木封边，木材含水率8%～12%，采用先封边后饰面工艺。  油漆：优质环保水性漆涂饰，硬度≥2H。  胶粘剂：采用优质环保胶粘剂。  前挡板落地并有造型，设两根中腿，桌面上设挡笔沿，桌面下设桌斗，桌斗下沿距地面高≥600mm，设强弱电及麦克风走线孔位，优质五金配件,采用先封边后饰面工艺；配优质尼龙脚垫。 |
| 16 | 椅子 |  | 常规、中背、带扶手 | 把 | 5 | 椅架采用优质实木，木材含水率8%～12%；榫卯结构，配三角卡木；环保水性漆涂饰，硬度≥2H；优质一级牛皮覆面，牛皮厚≥1.5mm；内衬高回弹PU泡棉，座密度≥40kg/m³，背密度≥25kg/m³，回弹性能≥40%，椅背半软包，露木框架；配优质尼龙脚垫。 |
| 17 | 长条桌4 |  | 5600\*1800\*760 | 个 | 3 | 桌面选用E1级优质人造板，其他部位选用E1级优质刨花板，三聚氰胺双饰面，2mmPVC封边，优质钢管桌架，壁厚大于等于1.5mm，表面喷塑处理，金属调节脚。  结构性能描述：配拉丝不锈钢多媒体线盒，有麦克风接口和走线功能。 |
| 18 | 会议椅2 |  | 常规、中背、带扶手 | 把 | 48 | 优质一级青皮牛皮覆面。内衬优质环保、高回弹PU泡棉（座密度≥40kg/m³，背密度≥25kg/m³，回弹性能≥40%）。座、背衬板采用厚度≥12mm的E1级热压成型优质环保硬杂多层弯曲木胶合板；电镀弓形椅架，带扶手，优质平椭圆形钢管，壁厚≥2.0mm。配优质尼龙脚垫，脚垫用螺栓固定。 |
| 19 | 会议桌1 |  | 8000\*2400\*760 | 个 | 1 | 长圆型会议桌  基材：采用优质人造板，甲醛释放量小于等于0.070mg/m³。  面材：采用优质一级胡桃木木皮，厚度0.6mm，宽度≥200mm。  封边：大于等于8mm楸木实木封边，木材含水率8%—10%。  油漆：采用优质水性漆涂饰，硬度大于等于2H。  结构性能描述：配拉丝不锈钢多媒体线盒，有麦克风接口和走线功能。 |
| 20 | 会议椅3 |  | 常规、中背、带扶手 | 把 | 30 | 优质麻绒覆面；内衬优质环保高回弹一次成形PU泡棉，座密度≥40kg/m³，背密度≥25kg/m³，回弹性能≥40%，内衬板采用E0级弯曲木胶合板，厚度≥12mm。楸木实木框架，榫卯结构，木材含水率8%～12%，环保水性漆涂饰，硬度≥2H。 |
| 21 | 会议桌2 |  | 4200\*1600\*760 | 个 | 1 | 长圆型会议桌  基材：采用优质人造板，甲醛释放量小于等于0.070mg/m³。  面材：采用优质一级胡桃木木皮，厚度0.6mm，宽度≥200mm。  封边：大于等于8mm楸木实木封边，木材含水率8%—10%。  油漆：采用优质水性漆涂饰，硬度大于等于2H。  结构性能描述：配拉丝不锈钢多媒体线盒，有麦克风接口和走线功能。 |
| 22 | 会议椅4 |  | 常规、中背、带扶手 | 把 | 12 | 优质一级牛皮覆面，牛皮厚≥1.5mm；内衬高回弹PU泡棉，座密度≥40kg/m³，背密度≥25kg/m³，回弹性能≥40%，衬板采用 E1级弯曲木胶合板，厚度≥12mm。前置式底盘机构，具备倾仰无级锁定功能。最低座面高≤440mm；优质钢架五星脚，楸木盖板；楸木扶手，配牛皮扶手盖板，木材含水率8%～12%，优质环保水性漆双面涂饰，硬度≥2H，优质气压棒，行程≥80mm，优质PU脚轮。 |

### 2 .服务要求：

2.1 本次采购项目要求潜在投标人提供的最低售后服务标准为：家具产品两年三包、五年免费保修。产品在三包期内，发生质量问题的经两次修理后仍出现质量问题时，供应商应无条件为采购人更换新的产品，如产品更换两次后仍出现质量问题时，供应商应无条件退货，维修、更换、退货产生的费用均由投标人负责；产品三包期自产品经采购人验收合格并交付使用之日起计算。在家具保修期内，一旦家具发生质量问题，投标人应在接到通知24小时内赶到现场进行修理，费用由投标人负责。

2.2 交货时，中标人必须按使用方要求提供产品的技术资料，主要包括产品使用说明书，保养维护手册、三包凭证、备件清单及产品出厂合格证等。

2.3 中标供应商应当在保修期内，每年至少组织一次所投产品的巡检维护。

2.4 中标供应商与采购单位签订合同后，应当根据采购单位要求和评标委员会建议，优化中标产品设计，并提供部分样品展示，等待采购单位最终确认后方可批量生产。

### 3. 产品生产过程质量控制措施

中标供应商与采购单位签订合同后，产品生产过程中，采购单位或其聘请的第三方有权到厂家就原辅料、五金件等选材与投标文件的一致性及生产进度等情况进行监督检查，检验和测试货物，以确认货物是否符合合同规格的要求，并且不承担额外的费用，中标供应商必须无条件配合甲方或其聘请的第三方监理机构提出的检验和测试要求，并予以积极配合。

### 4.成品验收方案

采购人有权对产品进行发货前的检测，但不作为验收。中标供应商应为采购人对产品检测提供方便。货物验收时，采购人有权提请第三方机构代为办理，随机抽取家具进行破坏性检验，检测费用由中标供应商承担，检测结果表明其环保指标不符合相关规定时，中标供应商必须无条件退货并承担因质量问题造成的全部损失。中标供应商须予以积极配合。