全总文工团舞美设备技术需求

一、技术要求

|  |  |
| --- | --- |
| **技术参数要求** | |
| 输出光通量 | 1、≥23000 流明 |
| 投影机类型 | 2、整机一体式激光投影机（无外置冷却塔装置） |
| 分辨率 | 3、≥1920x1200 |
| 芯片技术 | 4、≥DLP 或者LCD芯片技术 |
| 光源类型 | 5、激光光源 |
| 亮度均匀度 | 6、≥85% |
| 对比度 | 7、2000:1。 |
| 安装方式 | 8、支持360度安装方式 |
| 镜头 | 9、标准可变焦镜头 |
| 几何校正 | 10、内置几何校正 |
| 融合功能 | 11、内置边缘融合 |
| DMX-512接口 | 12、标准DMX-512 |
| 引擎 | 13、全封闭引擎 |
| 整机功率 | 14、≤ 4000W 最大功率 |
| 信号接口 | 15、HD-BaseT；HDMI；DP 1.2；Quad SDI/HDSDI/HDSDI/ |
| 参考电压 | 16、200-240V |
| 激光光源寿命 | 17、≥20000小时 |
| 尺寸重量 | 18、≤ 99公斤 |
| 体积（长x宽x高） | 19、≤ 750x950x450mm |
| 噪音级别 | 20、≤ 58dB(A) |
| 控制要求 | 21、XLR有线；IR/RS232、wifi、GSM 可选 |
| 操作环境温度 | 22、0-40度 |
| 维修性 | 23、模块化设计、方便快速维修 |
| 附属配件 | 24、原机自带镜头和选配镜头（0.8-1.2变焦范围） 各1个 25、镜头铝合金航空箱 2个 26、投影机原厂租赁框架 1个 27、电源延长线缆50米和20米各2根。 28、投影机专用插头，每根线2个，备用4个。 29、数据线及其他与投影机独立使用相关的配件。 |
| 运输箱 | 30、铝合金航空运输箱，四角带万向轮，印刷全总文工团字样。 |

二、售后服务要求

提供两年（含）以上原厂质保服务，质保期内提供三次技术操作培训，质保期内24小时故障响应。